1. Пассивные компоненты: 					ELEKTRON			ПРИЛОЖ. 5
	а) варикапы и стабилитроны
	b) диоды и элементы индуктитвности
	c) конденсаторы и диоды
	d) операционные усилители и RLC цепи
	e) элементы образующие контур: RС, RL, LС, RCL;
2. Назначение резисторов, например, в аттенюаторе:					ELEKTRON
	а) ограничение частоты сигнала;
	b) ограничение амплитуды сигнала,
	c) ограничение фазы сигнала
	d) увеличение модуляции сигнала
	e) увеличение амплитуды сигнала;
3. Назначение керамического конденсатора в схеме усилителя (например):		ELEKTRON
	а) для сдвига амплитудной частоты сигнала
	b) для опережение амплитуды и частоты сигнала
	c) для корректировки фазы или частоты сигнала,
	d) для корректировки амплитуды постоянного тока и cos 
	e) для усиления частоты и ослабления фазы
4. Назначение индуктивности в цепи постоянного тока:					ELEKTRON
	а) делитель напряжения и энергии;
	b) усилитель напряжения и энергии;
	c) накопление тока и отдача напряжения
	d) деление тока и аккумулитование напряжения
	e) накопление энергии и ее отдача,
5. Назначение RC и LC цепей (например): 						ELEKTRON
	а) контур для цепей постоянного тока
	b) контур для усиление частоты сигнала;
	c) контур для цепей переменного тока, 
	d)  контур для ослабления фазы;
	e) контур для усиления прямоугольных импульсов;
6. Свойство параллельного или  последовательного контура (например):		ELEKTRON
	а) усиление фазовой последовательности в контуре;
	b) усиление частоты сигнала в контуре
	c) делитель частоты и амплитуды сигнала в контуре
	d) наличие или создание резонансных свойств в контуре,
	e) создание или наличие модулированной скважности в контуре;
7. Свойства магнитопровода: 								ELEKTRON
	а) обеспечение гальванической развязки по питанию;
	b) наличие проницаемости,
	c) наличие самоиндукции магнитодиода
	d) ослабление постоянного тока в колебательном контуре
	e) усиление магнитного тока в резонансной цепи;
8. Назначение трансформатора:								ELEKTRON
	а) ослабление частоты и фазы сигнала в цепях переменного тока;
	b) олабление фазы сигнала и преобразование частоты сигнала;
	c) гальваническая развязка по частоте и фазе 
	d) усиление постоянного и переменного тока и напряжения;
	e) преобразование параметров переменного напряжения и тока,
9. Один из рабочих параметров трансформатора:						ELEKTRON
	а) коэффициент магнитного усиление постоянного тока;
	b) периодическая мощность
	c) величина выпрямленного максимального тока 
	d) коэффициент утечки напряжения
	e) ток холостого хода,
10. Один из рабочих параметров дросселя:						ELEKTRON
	а) величина потерь,
	b) ток холостого хода при коротком замыкании
	c) сдвиг по фазе в цепи постоянного тока
	d) магнитное ослабление тока
	e) магнитная проницаемость;
11. Одно из свойств полупроводникового перехода:					ELEKTRON
	а) наличие дифференцильного сопротивления,
	b) наличие токов Фуко;
	c) отсутствие полупроводимости
	d) отсутствие сопротивления между p - n  переходом
	e) отсутствие тока между р - n - p электродами;
12. Электрод транзистора:									ELEKTRON
	а) ингибитор;
	b) ингалятор;
	c) исход;
	d) исток,
	e) инжектор 
13. Один из режимов работы транзистора:							ELEKTRON
	а) октавный;
	b) пассивный 
	c) инверсный,
	d) управляемый;
	e) задаваемый
14. Тепловое движение носителей в полупроводнике:					ELEKTRON
	а) флуктуация,
	b) флюаресценция;
	c) инжекция донора
	d) насыщение
	e) отсечка;
15. Свойство транзистора:									ELEKTRON
	а) изменение проводимости,
	b) изменение направления тока насыщенного (Iк.нас);
	c) изменение тока базы в канале (Iб.кан);
	d) изменение тока отсечки на затворе;
	e) обратное падение сопротивления;
16. Один из параметров диода:								ELEKTRON
	а) прямое падение проводимости;
	b) обратный ток накала;
	c) прямой ток канала;
	d) прямое падение напряжения,
	e) прямое падение сопротивления
17. Один из параметров стабилитрона:							ELEKTRON
	а) стабилизация коэффициента усиления;
	b) стабилизация напряжения Uкб
	c) стабилизация тока катода Iк
	d) прямое падение напряжения на затворе
	e) ток стабилизации,
18. Одно из свойств светодиода:								ELEKTRON
	а) наличие жесткого излучения при изменении Iбэ;
	b) наличие мягкого лучеиспусканая при наличии Ucи;
	c) наличие абсолютной проводимости в вакууме при изменении Ек
	d) изменение проводимости при облучении кристалла внешним источником;
	e) изменение интенсивности излучения при изменении Eи,
19. Одно из свойств фотодиода:								ELEKTRON
	а) изменение проводимости база-эмиттер при излучении 
	b) изменение мощности светового потока в p-n  переходе
	e) изменение фотонапряжения при облучении всех p-n-p переходов светом 
	c) изменение фототока при изменении интенсивности источника света,
	d) изменение состояния проводимости при наличии сигнала на затворе;
20. Свойство датчика Холла:								ELEKTRON
	а) изменение проводимости перехода при наличии освещенности; 
	b) изменение проводимости перехода при наличии резонанса; 
	e) изменение индуктивности в магнитном поле;
	c) изменение тока магнитного поля; 
	d) изменение проводимости при наличии магнитного поля,
21. Параметр описывающий динамические свойства полевого транзистора:		ELEKTRON
	а) частота усиления;
	b) частотный диапазон,
	c) диапазон переключения тока Iк
	d) диапазон переключения напряжения Uэб
	е) диапазон изменения фазы сигнала 
22. Статический параметр биполярного транзистора:					ELEKTRON
	а) напряжение переключения Uси;
	b) величина питающего напряжения Uзи;
	c) мощность максимальная,
	d) минимальная мощность излучения базой;
	e) диапазон нагрузки базовой области;
23. Класс усилителей на транзисторах:  							ELEKTRON
	а) класс с ОА;
	c) класс АВ,
	b) класс с ОК
	d) класс с ОБ
	e) класс АС
24. Эмиттерный повторитель: 								ELEKTRON
	а) усилитель изменяющий фазу сигнала 
	b) усилитель изменяющий частоту сигнала
	c) усилитель изменяющий напряжение сигнала
	d) усилитель не изменяющий фазу сигнала,
	e) усилитель не изменяющий ток сигнала;
25. Свойство ПОС в схеме усилителя:							ELEKTRON
	а) увеличение общего коэффициента усиления схемы,
	b) увеличение  коэффициента передачи мощности cos 
	c) уменьшение общего коэффициента усиления схемы
	d) ограничение тока в нагрузке и сдвиг фазы;
	e) ограничение коэффициента передачи и сопротивления;
26. Свойство ООС в схеме усилителя:							ELEKTRON
	а) увеличение коэффициента усиления схемы;
	b) уменьшение коэффициента отдачи мощности cos ;
	c) ограничение общего коэффициента усиления схемы.
	d) ограничение постоянного тока в емкостной нагрузке 
	e) снижение сопротивления и коэффициента мощности
27. Триггер шмитта на транзисторах:							ELEKTRON
	а) фирмирователь фазы синусоидального сигнала;
	b) формирователь частоты и амплитуды гармонического сигнала;
	c) генератор 3-х фазного сигнала;
	d) генератор постоянного тока;
	e) формирователь параметров импульса,
28. Назначение выпрямителя:								ELEKTRON
	а) фирмирование тока в нагрузке;
	b) формирование амплитуды сигнала;
	c) получение постоянного напряжения или тока,
	d) получение постоянной скважности наряжения и тока
	e) получение постоянной длительности сигнала;
29. Операционный усилитель с двумя входами: 						ELEKTRON
	а) симметричный класса F
	b) биквадратный класса C
	c) дифференциальный,
	d) диффузионный;
	e) синфазный;
30. Компаратор:										ELEKTRON
	а) схема вычитания двух сигналов
	b) схема сложния двух сигналов
	c) схема сравнения двух сигналов,
	d) схема деления двух сигналов
	e) схема преобразования сигналов;
31. Дифферециальный усилитель:								ELEKTRON
	а) усилитель с дифференцирующей RC цепью
	b) усилитель с одним неинверсным входом
	c) усилитель с двумя входами,
	d) усилитель с инверсным входом
	e) усилитель с фазосдвигающей цепью;
32. Пример схемы интегратора на ОУ:							ELEKTRON
	а) усилитель с транзистором в цепи обратной связи 
	b) усилитель с конденсатором в цепи обратной связи,
	c) усилитель с дросселем в цепи обратной связи
	d) усилитель с диодом в цепи обратной связи;
	e) усилитель с RC цепью на выходе;
32. Активный фильтр третьего порядка (например, ФНЧ) на ОУ:			ELEKTRON
	а) усилитель с резисторами в цепи ПОС;
	b) усилитель дифференциальный;
	c) усилитель с индуктивностью в цепи ПОС;
	d) усилитель имеющий три ПОС;
	e) усилитель интегрирующий,
34. Пример схемы дифференциатора на ОУ:						ELEKTRON
	а) усилитель с RC цепью на входе, 
	b) усилитель с RС цепью на выходе
	c) усилитель с дросселем в цепи обратной связи
	d) усилитель с диодом в цепи обратной связи
	e) усилитель с транзисторным ключом в цепи обратной связи
33. Активный фильтр второго порядка (например, ФВЧ) на ОУ:			ELEKTRON
	а) усилитель с двумя транзисторами в цепи обратной связи; 
	b) усилитель с двумя конденсаторами в цепи ПОС
	c) усилитель дифференцирующий,
	d) усилитель с диодом в цепи обратной связи
	е) усилитель с двумя конденсаторами в цепи ПОС;
36.  Функция ШИМ:										ELEKTRON
	а) усиление, преобразование и инвертирование гармонического сигнала;
	b) выделение частоты из модулированного сигнала заданной амплитуды;
	c) широтно-импульсная модуляция длительности синусоидального сигнала;
	d) преобразование постоянного напряжения в последовательность импульсов
	e) изменение скважности импульсов в зависимости от величины входного сигнала,
37. Функция ЧИМ:										ELEKTRON
	а) инвертирование модулированного сигнала  
	b) выделение частоты из модулированного сигнала 
	c) частотно-импульсная модуляция длительности синусоидального сигнала
	d) преобразование входного сигнала в последовательность импульсов,
	e) изменение скважности импульсов в зависимости от частоты сигнала;